**Ansøgning om ledningsanlæg på MJBA’s arealer**

**1. Ledningsejerens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. referencenr.:**

|  |
| --- |
| Klik eller tryk her for at skrive tekst. |

**2. Faktureringsoplysninger for administrationsgebyr/ledningsansøgning og evt. referencenr.:**

|  |
| --- |
| Klik eller tryk her for at skrive tekst. |

**3. Rådgiverens** **navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. referencenr.:**

|  |
| --- |
| Klik eller tryk her for at skrive tekst. |

**4. Entreprenørens** **navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. referencenr.:**

|  |
| --- |
| Klik eller tryk her for at skrive tekst. |

**5. Ledningsanlæggets art og udformning:**

Vand under tryk:       bar Ledningstype og diameter:

Overfladevand gravitation:       Ledningstype og diameter:

Kloak under tryk:       bar Ledningstype og diameter:

Kloak gravitation:       Ledningstype og diameter:

Gas:       bar Ledningstype og diameter:

Råolie:       bar/temp.       °C Ledningstype og diameter:

Fjernvarme, hedvand:       bar/temp.       °C Ledningstype og diameter:

Fjernvarme, damp:       bar/temp.      °C Ledningstype og diameter:

Kabler i rør:       Ledningstype og diameter:

**6. Arbejdets art: (sæt x).**

Styret underboring: [ ]

Gennempresning med lukket spids: [ ]

Gennemboring med lukket rør: [ ]

Åben udgravning: [ ]

Andet:

**7. Arbejdets omfang, samt nøjagtig og entydig stedfæstelse på medsendt kortudsnit og GPS-koordinater.**

 Evt. suppleret med digitalfoto af krydsningsstedet og banekilometer, hvis den er kendt: KM.

**8. Tidsrum:**

 Arbejdet ønskes påbegyndt d.

 Arbejdet forventes afsluttet d.

**9.** **Nærmere beskrivelse af arbejdet og udførselsmetoden, samt evt. øvrige bemærkninger:**

**10.** **Ansøgers kontaktoplysninger og underskrift:**

 Ansøgningsdato: Ansøgers navn:

 Telefonnr.: \_ Mail:

 Underskrift

**Vejledning med betingelser for krydsende ledningsanlæg på Midtjyske Jernbaners areal.**

* Alle relevante ansøgningsfelter udfyldes.
* Ansøgningen skal være MJBA i hænde minimum 8 uger inden arbejdets forventede opstart.
* Sammen med ansøgningsskemaet, skal der medsendes et kort i størrelsesforholdet 1:4000 eller større målestoksforhold, som viser hvor banen ønskes krydset. Dette er vigtigt, af hensyn til den videre sagsbehandling.
* Banenorm BN1-13-2 skal følges. Banenormen kan udleveres på begæring.
* Der kræves en godkendt jernbanesikkerhedsplan, hvis der arbejdes nærmere end 4 meter fra skinnerne.
* Herudover, kan der være specifikke krav i hvert enkelt tilfælde.
* For alle arbejder på Midtjyske Jernbaners arealer gælder, at der skal være SR-arbejdsleder til stede, under arbejdets udførelse. Der kan alene anvende SR-arbejdsledere fra MJBA.
* Særligt omkring ledningsarbejder:
1. Ledningsejeren underretter i god tid om, hvornår arbejdet påbegyndes og færdigmelder ligeledes arbejdet, til Midtjyske Jernbaner.
2. Midtjyske Jernbaner er uden ansvar for mulige beskadigelser af ledningen med tilbehør, forårsaget af indvirkninger fra jernbanedriften.
3. Ledningen vil ligge efter gæsteprincippet. Dette indebærer, at ledningsejeren som ”gæst”, skal bekoste ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede udnyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.
4. Ved modtagelse af ansøgningen, sender Midtjyske Jernbaner A/S en faktura på kr. 400,00 + moms i alt kr. 500,00, i administrationsgebyr.
5. Efterfølgende tilkommer kr. 1.500 + moms for udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan, kr. 1.000 + moms for godkendelse af jernbanesikkerhedsplan, samt betaling for uddannet SR-arbejdsleder fra Midtjyske Jernbaner til kr. 610,00 + moms pr. time inklusive transportudgifter til denne. Faktura fremsendes til ansøger, ved arbejdets afslutning.

Ansøgningen sendes til:

Midtjyske Jernbaner A/S

Fabriksvej 9

7620 Lemvig

Mail: administration@mjba.dk